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Дизайн-проект дворовой территории многоквартирного дома муниципального образования «город Черемхово», 
подлежащей благоустройству в 2026 году, по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, городской округ город Черемхово, город Черемхово, улица Декабрьских Событий, дом 30
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[image: image2.png]BepomocTe obbemos pabot

Nem.m. HaumeHoBaHue En. u3M. | Kon-Bo pumeyanme
1 ActhansTo6eTOHHOE [OPOXHOE NOKPHTHE » 1940.8
11 |TpyHT npw paspaboTke BynbpozepoM MowHoCTeE: 96 KBT (130 n.c.) (H=25,0 cM) M? 286,1
1.2 |IpyHT npu pa3paboTke Bynbao3epoM MowHocTeio: 96 kBT (130 n.c) (H=45,0 cm) M? 3645

CMeck webeHoyHo-NecyaHan roToeas, webeHs M3 NNOTHLIX ropHbix nopog M 800,

13
Homep cMecw C5, pasmep 3epen 0-40 MM (H=250 cm)

M? 1897,3 |Koad. ynnotH. = 122

Hopma pacxofa Bsxywero =

14 |P : BHI 100/130 1,553
03NMB BAXYWMX MaTepuanos: BH 100/ T ' 0.8 Kr/M2

VcTpoicTBO NOKpLITMA W3 achanbToBeToHHon cMeck A220H no MOCT P 58406.2-2020,
Ha BHL 100/130 (H=6,0 cm)
VCTpoiCcTBO NOKpLITHA K3 actanbToBeTorHoM cMeck Al6BH no TOCT P 58406.2-2020,

M? 1940,8 |MnotHocTs = 2,42 1/M°

16 L 19408 (N = 2,45 1/™’
ua BHI 100130 (H=4,0 c) " ! | Tinoynoes. ~ 245 v

2 YcravoBka GopawpHoro kamus BP 100.30.15 M 4350

2.1 |PaspaboTtka rpyHTa skckasatopom (0,25m3) M? 328

22 CMeck webeHoyHo-nNecyaHan roToeas, webeHs M3 NNOTHLIX ropHbix nopog M 800, e 239 |Koso. ynnote. = 122

Homep ceck C5, pasmep seped 0-40 Mm
Bec en. = 100 kr;

23 Y 6 “BbP 100.30.15 uT. 435
CTaHOBKa DOpIOPHBIX KaMHEM wT. Ven=0,043 u°
2.4 |06paTHan 3aceinka M’ 17.4
3 ActanbTobeToHHOE NOKPHWTHE TpOTyapa M 282,0
3.1 |lpyHT npw paspaboTke Bynbpozepom MowHocTeio: 76 KBT (130 n.c.) (H=0,15m) M? 229
32 CMeck webeHoyHo-necyaHan roToeas, webeHs M3 NNOTHLIX ropHeix nopog M 800, ? 408 |Kosw. ynnoth = 122

Homep cMecw C5, pasmep 3epen 0-40 MM (H=15,0 cM)

Hopma pacxofia Bsxywero =

33 [P - BH[ 100/130 T 018
03NMB BAXYWMX MaTepuanos: BHI 100/1 T , 0,65 Kr /M2

YcTpoiAcTBO NOKPLITHA M3 achanbTobeToHHoM cMeck A8BH no TOCT P 58406.2-2020,

34 2 2820 (N = 2,45 1/™
ua BHI 100130 (H=6,0 cv) " il et e
4 Vcrtanoeka GopawopHoro kamua BP 100.20.8 M 152
41 |Paspabortka rpywta akckasatopoM (0,25M3) 19,0
42 Cmeck webeHoyHo-necyaHan roToeas, webeHs M3 NNOTHLIX ropHbix nopog M 800, e 103 |Kos. ynnot. = 122
HoMep cMecw C5, pasmep 3eped 0-40 MM
4.3 |YcraHoska BopaiopHelx KamHei BP 100.20.8 wT. 152 3:;:%;:’2,”;

4.4 |DBpaTHas 3ackinka M? 3.0




[image: image3.png]TexHMKO-3HOHOMMYBCKME MOKA3aTENM NpoOEKTHPYEMbBIE

Nem.n. HauMeHoBaHKe Ep. uam. | Kon-8o [puMeyaHue
1 |Mnowapgs TeppuTopuy B rpaHuuax BnaroycTpoicTea M 27653
2 |Mnowaps actansToBeTOHHOr 0 [OPOXHOT 0 NOKPBITHA M 19408
4 |Mnowapb acthanbToBETOHHOr 0 NOKPLITHA TPOTYapa M 2820





[image: image4.png]BepoMocte MAD

DyHBEMEHT
Nenn. HaumMeto satme En. vam. | Kon-so VAaen, w3 | Vobm. w
MAD
1 |dKEaH Ha METANNKYBCKMX HOMKAX wr. 5 - -
2 |VpHa MeTannuuyeckas onpoKKabIBAKIWAAC S wr. 5 0,012 0,06





[image: image5.png]®yHdaMeHm nod ypHy

A/5 A8BH Ha BHJ 100/130 h=6,0 cM
h=15,0 cm






Примечание:

1.  Сечение 1-1 см. на л. 3. 
2. Диваны крепятся анкерами в отверстия глубиной 100 мм с применением составов на цементно-эпоксидной основе (расход 2 кг/м² мм толщиной), диаметр анкера: 12 мм - 20 шт.










