[bookmark: _Toc170488234][bookmark: _Toc171857148][bookmark: _Toc215195450]Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения

	ТЭЦ 12 - перечень правок (замечаний) по результатам рассмотрения СТС
ТОМ 3
	№
	
	№ страницы
	Правка (замечание)

	Том 3. Таблица 5.1 – 1 Вариант перспективного развития систем теплоснабжения ( Том 3. Стр. 58-66)

	000.02.03.000 «Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса»

	Шифр
	
	
	Источник финансирования

	001.02.03.008
	
	65
	Инвестиционная программа ООО "Байкальская энергетическая компания»

	001.02.03.009
	
	65
	Инвестиционная программа ООО "Байкальская энергетическая компания»

	000.02.04.000 «Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки»

	001.02.04.001
	
	65
	Инвестиционная программа ООО "Байкальская энергетическая компания»

	000.02.07.000 «Реконструкция насосных станций»

	001.02.07.001
	
	66
	Инвестиционная программа ООО "Байкальская энергетическая компания»

	Таблица 5.2 – 2 Вариант перспективного развития систем теплоснабжения


	000.02.03.000 «Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса»

	001.02.03.008
	
	76
	Инвестиционная программа ООО "Байкальская энергетическая компания»

	001.02.03.009
	
	76
	Инвестиционная программа ООО "Байкальская энергетическая компания»

	000.02.04.000 «Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки»

	001.02.04.001
	
	76-77
	Инвестиционная программа ООО "Байкальская энергетическая компания»

	000.02.07.000 «Реконструкция насосных станций»

	001.02.07.001
	
	77
	Инвестиционная программа ООО "Байкальская энергетическая компания»

	
	
	
	

	[bookmark: _Toc199854786]Таблица 8.6 - Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса


	000.02.03.000 «Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса»

	001.02.03.008
	
	142
	Инвестиционная программа ООО "Байкальская энергетическая компания»

	001.02.03.009
	
	143
	Инвестиционная программа ООО "Байкальская энергетическая компания»

	Таблица 14.6– Общий план финансирования мероприятий по муниципальному образованию «город Черемхово» на 2025-2036 гг

	000.01.07.000 - строительство новых и реконструкция действующих котельных в связи с физическим износом оборудования и для повышения эффективности производства тепловой энергии.

	001.01.07.001
	
	209
	Инвестиционная программа ООО "Байкальская энергетическая компания»

	001.01.07.002
	
	209
	Инвестиционная программа ООО "Байкальская энергетическая компания»

	000.02.04.000 «Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки»

	001.02.04.001
	
	214
	Инвестиционная программа ООО "Байкальская энергетическая компания»

	000.02.07.000 «Реконструкция насосных станций»

	001.02.07.001
	
	214-215
	Инвестиционная программа ООО "Байкальская энергетическая компания»



	001.01.07.020
	Эстакада разгрузки неисправных вагонов  инв №  ИЭ031224.                                               Техническое перевооружение. Замена  площадок и защитных ограждений  железодорожной эстакады
	 
	 
	 
	1500,0
	33405,0 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


ТОМ 3-стр.224.Таблица 16.1 – Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии
ТОМ 2 – стр.80. 
1.9.2. Частота отказов потребителей
Статистика отказов системы теплоснабжения представлена в таблице
[bookmark: _Toc209812903]Таблица 1.9.2 – Данные по отказам участков тепловых сетей

	№ п/п
	Источник тепловой энергии
	Теплоснабжающая организация
	Общее количество прекращений подачи тепловой энергии за 3 года

	
	
	
	Отопительный период
	Межотопительный период
	Общее

	1
	ТЭЦ 12
	филиал ООО «Байкальская Энергетическая Компания»
	0
	0
	0

	Итого по муниципальному образованию «город Черемхово»
	0
	0
	0



ТОМ – 2 – стр.81.
Таблица 1.9.3 – Значения потока (частоты) и времени восстановления теплоснабжения потребителей после отключений
	№ п/п
	Источник тепловой энергии
	Теплоснабжающая организация
	Общее количество прекращений подачи тепловой энергии за 5 лет
	Среднее время на восстановление (аварийно-ремонтные работы) подачи тепловой энергии, ч
	Общее количество часов прекращений подачи тепловой энергии за 5 лет

	
	
	
	Отопительный период
	Межотопительный период
	Общее
	
	Отопительный период
	Межотопительный период
	Общее

	1
	ТЭЦ 12
	филиал ООО «Байкальская Энергетическая Компания»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Итого по муниципальному образованию «город Черемхово» 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


 
Том 1 - Утверждаемая часть – 9 стр.
	По тексту 
	Правка

	СП 89.13330.2012 (СНиП II-35-76) «Котельные установки»
	СП 89.13330.2016

	СП 50.13330.2012 (СНиП 23-02-2003) «Тепловая защита зданий»
	СП 50.13330.2024

	СП 131.13330.2020 «Строительная климатология»
	СП 131.13330.2025

	
	



МУП «Теплосервис г. Черемхово» - В целях корректировки схемы теплоснабжения муниципального образования город Черемхово направляем замечания по отчетным материалам схемы теплоснабжения
Том 1
1. с. 13 Таблица 1.2. Базовый уровень потребления тепловой мощности за 2024 год исправлены столбцы вентиляция и ГВС, итоговые позиции требуют пересчета.
	№ в электронной модели
	Источник тепловой энергии
	Теплоснабжающая организация
	Реализация тепловой энергии потребителям за 2024 год, Гкал
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч

	
	
	
	
	Отопление
	Вентиляция
	ГВС
	Общая

	2
	Котельная «Свердлова»  
	г. Черемхово, ул. Свердлова, 25
	6662
	1,44
	0
	0,154
	1,594

	3
	Котельная  «Касьяновка»
	г. Черемхово, ул. Сибирская, 3 А
	792
	0,21
	0
	0,017
	0,227

	4
	Котельная «Заводская»
	г. Черемхово, пер. 4-ый Заводской 
	3526
	1,075
	0
	0,1
	1,175

	5
	Котельная «АРЗ»
	г. Черемхово, ул. 1-ая Рудничная, 29
	2820
	0,798
	0
	0,067
	0,865



2. с. 16 Таблица 1.4. Планируемые объекты нового капитального строительства г. Черемхово, ул. Толстова 8А и далее везде по тексту должно быть ул. Толстого, 8 А
3. с. 36 Просим дать пояснения по показателям таблицы 3.1.
4. с. 73  табл. 5.4. температурный график МУП «Теплосервис г. Черемхово» 90-70°С.

	№ 
	Теплоснабжающая организация
	Источник тепловой энергии
	Температурный график
	Теплоноситель

	2
	МУП «Теплосервис г. Черемхово»
	Котельная «Свердлова»  
	90-70
	Вода

	3
	МУП «Теплосервис г. Черемхово»
	Котельная  «Касьяновка»
	90-70
	Вода

	4
	МУП «Теплосервис г. Черемхово»
	Котельная «Заводская»
	90-70
	Вода

	5
	МУП «Теплосервис г. Черемхово»
	Котельная «АРЗ»
	90-70
	Вода



5. с. 109 табл. 8.1 принять следующие значения для МУП «Теплосервис г. Черемхово»

	№ п/п
	Источник тепловой энергии
	Теплоснабжающая организация
	Основное топливо
	Потребление топлива, т

	2
	Котельная «Свердлова»  
	МУП «Теплосервис г. Черемхово»
	уголь
	2154

	3
	Котельная  «Касьяновка»
	МУП «Теплосервис г. Черемхово»
	уголь
	269

	4
	Котельная «Заводская»
	МУП «Теплосервис г. Черемхово»
	уголь
	1437

	5
	Котельная «АРЗ»
	МУП «Теплосервис г. Черемхово»
	уголь
	1920




6. с. 109 . табл. 8.2 принять следующие значения для МУП «Теплосервис г. Черемхово»

	№  п/п
	Источник тепловой энергии
	Теплоснабжающая организация
	Вид потребляемого топлива
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036

	2
	Котельная «Свердлова»  
	МУП «Теплосервис г. Черемхово»
	уголь, т
	2154
	2154
	2154
	2154
	2154
	2154
	2154
	2154
	2154
	2154
	2154
	2154

	3
	Котельная  «Касьяновка»
	МУП «Теплосервис г. Черемхово»
	уголь, т
	269
	269
	269
	269
	269
	269
	269
	269
	269
	269
	269
	269

	4
	Котельная «Заводская»
	МУП «Теплосервис г. Черемхово»
	уголь, т
	1437
	1437
	1437
	1437
	1437
	1437
	1437
	1437
	1437
	1437
	1437
	1437

	5
	Котельная «АРЗ»
	МУП «Теплосервис г. Черемхово»
	уголь, т
	1920
	1920
	1920
	1920
	1920
	1920
	1920
	1920
	1920
	1920
	1920
	1920



7. с. 111 табл. 8.3
	№ п/п
	Источник тепловой энергии
	Теплоснабжающая организация
	Основное топливо
	Потребление топлива, т

	2
	Котельная «Свердлова»  
	МУП «Теплосервис г. Черемхово»
	уголь
	2154

	3
	Котельная  «Касьяновка»
	МУП «Теплосервис г. Черемхово»
	уголь
	269

	4
	Котельная «Заводская»
	МУП «Теплосервис г. Черемхово»
	уголь
	1437

	5
	Котельная «АРЗ»
	МУП «Теплосервис г. Черемхово»
	уголь
	1920


8. с. 134 табл. 15.1 данные за 2026 год приняты по прогнозным данным Службы по тарифам Иркутской области на 2026 согласно заключения.
	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2025
	2026

	I
	Натуральные показатели

	1
	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	16 530,9
	15964,4

	2
	Расход тепла на собственные нужды котельной
	Гкал
	0,0
	0,0

	3
	Отпуск в сеть
	Гкал
	16 530,9
	15964,4

	4
	Потери
	Гкал
	2 069,1
	2007,0

	5
	Полезный отпуск по группам потребителей
	Гкал
	14 461,8
	13957,3

	5.1.
	населению
	Гкал
	9 386,2
	8881,7

	5.2.
	бюджетным потребителям
	Гкал
	4 315,0
	4 315,0

	5.3.
	прочим потребителям
	Гкал
	760,6
	760,6

	II
	Формирование необходимой валовой выручки

	1
	Операционные (подконтрольные) расходы
	тыс. руб.
	25 004,40
	26091,1

	2
	Неподконтрольные расходы
	тыс. руб.
	8 691,20
	9783,2

	4
	Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя
	тыс. руб.
	12 130,50
	13343,6

	5
	Итого расходы
	тыс. руб.
	45 826,10
	49217,9

	8
	Итого расходы
	тыс. руб.
	43 954,70
	53629,9

	9
	Прибыль
	тыс. руб.
	0
	0

	10
	Необходимая валовая выручка без НДС
	тыс. руб.
	43 954,70
	53629,9

	11
	Тариф без НДС
	Руб./Гкал
	3039,37
	3842,42





